xDSL

1. Primaire

P

RTC

Bas débit

Téléversement = Flux montant

Téléchargement – Flux descendant

2 – Familles

Bas débit : 56kb/s -> 7ko/s (octet o = byte B ; 1 octet = 8 bits)

ADSL : 13380kb/s -> 13Mb/s (

SDSL : 1024kb/s

ADSL2+

IDSL (RNIS/Numeris)

2x64kb/s

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Image 2MO | Musique Album MP3 110Mo/s | Vidéo 700Mo |
| Bas debit | 292s (5min) | 16091 (268min/4h) | 102400s (1705min/28h) |
| ADSL | 1,33s | 73s | 467s(7,78min) |
| ADSL2+ | 0,66s | 37s | 233s (3,85min) |
|  |  |  |  |

3 – Modulation

QAM 16