VoIP voix sur ip

Avant :

TEL -> PABX (Autocommutateur) -> TEL

TEL IP - IPBX (Autocommutateur VoIP) - Tel IP

1. Numérisation de la voix
2. Compression